<?xml version="1.0"?>

<robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro">

    <xacro:include filename="$(find go2_description)/xacro/transmission.xacro"/>

    <xacro:macro name="leg" params="name mirror mirror_dae front_hind front_hind_dae">

        <joint name="${name}_hip_joint" type="revolute">
            <xacro:if value="${(mirror_dae == False) and (front_hind_dae == True)}">
                <origin rpy="0 0 0" xyz="${leg_offset_x} ${-leg_offset_y} 0"/>
            </xacro:if>
            <xacro:if value="${(mirror_dae == True) and (front_hind_dae == True)}">
                <origin rpy="0 0 0" xyz="${leg_offset_x} ${leg_offset_y} 0"/>
            </xacro:if>
            <xacro:if value="${(mirror_dae == False) and (front_hind_dae == False)}">
                <origin rpy="0 0 0" xyz="${-leg_offset_x} ${-leg_offset_y} 0"/>
            </xacro:if>
            <xacro:if value="${(mirror_dae == True) and (front_hind_dae == False)}">
                <origin rpy="0 0 0" xyz="${-leg_offset_x} ${leg_offset_y} 0"/>
            </xacro:if>
            <parent link="trunk"/>
            <child link="${name}_hip"/>
            <axis xyz="1 0 0"/>
            <dynamics damping="${damping}" friction="${friction}"/>
            <xacro:if value="${(mirror_dae == True)}">
                <limit effort="${hip_torque_max}" velocity="${hip_velocity_max}" lower="${hip_position_min}" upper="${hip_position_max}"/>
            </xacro:if>
            <xacro:if value="${(mirror_dae == False)}">
                <limit effort="${hip_torque_max}" velocity="${hip_velocity_max}" lower="${-hip_position_max}" upper="${-hip_position_min}"/>
            </xacro:if>            
        </joint>


        <link name="${name}_hip">
            <visual>
                <xacro:if value="${(mirror_dae == True) and (front_hind_dae == True)}">
                    <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
                </xacro:if>
                <xacro:if value="${(mirror_dae == False) and (front_hind_dae == True)}">
                    <origin rpy="${PI} 0 0" xyz="0 0 0"/>
                </xacro:if>
                <xacro:if value="${(mirror_dae == True) and (front_hind_dae == False)}">
                    <origin rpy="0 ${PI} 0" xyz="0 0 0"/>
                </xacro:if>
                <xacro:if value="${(mirror_dae == False) and (front_hind_dae == False)}">
                    <origin rpy="${PI} ${PI} 0" xyz="0 0 0"/>
                </xacro:if>
                <geometry>
                    <mesh filename="package://go2_description/meshes/hip.dae" scale="1 1 1"/>
                </geometry>
                <!-- <material name="orange"/> -->
            </visual>
            <collision>
                <origin rpy="${PI/2.0} 0 0" xyz="0 ${hip_offset*mirror} 0"/>
                <geometry>
                    <cylinder length="${hip_length}" radius="${hip_radius}"/>
                </geometry>
            </collision>
            <inertial>
                <origin rpy="0 0 0" xyz="${hip_com_x*front_hind} ${hip_com_y*mirror} ${hip_com_z}"/>
                <mass value="${hip_mass}"/>
                <inertia
                    ixx="${hip_ixx}" ixy="${hip_ixy*mirror*front_hind}" ixz="${hip_ixz*front_hind}"
                    iyy="${hip_iyy}" iyz="${hip_iyz*mirror}"
                    izz="${hip_izz}"/>       
            </inertial>
        </link>

        <joint name="${name}_thigh_joint" type="revolute">
            <origin rpy="0 0 0" xyz="0 ${thigh_offset*mirror} 0"/>
            <parent link="${name}_hip"/>
            <child link="${name}_thigh"/>
            <axis xyz="0 1 0"/>
            <dynamics damping="${damping}" friction="${friction}"/>
            <limit effort="${thigh_torque_max}" velocity="${thigh_velocity_max}" lower="${thigh_position_min}" upper="${thigh_position_max}"/>
        </joint>


        <link name="${name}_thigh">
            <visual>
                <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
                <geometry>
                    <xacro:if value="${mirror_dae == True}">
                        <mesh filename="package://go2_description/meshes/thigh.dae" scale="1 1 1"/>
                    </xacro:if>
                    <xacro:if value="${mirror_dae == False}">
                        <mesh filename="package://go2_description/meshes/thigh_mirror.dae" scale="1 1 1"/>
                    </xacro:if>
                </geometry>
                <!-- <material name="orange"/> -->
            </visual>
            <collision>
                <origin rpy="0 ${PI/2.0} 0" xyz="0 0 ${-thigh_length/2.0}"/>
                <geometry>
                    <box size="${thigh_length} ${thigh_width} ${thigh_height}"/>
                </geometry>      
            </collision>
            <inertial>
                <origin rpy="0 0 0" xyz="${thigh_com_x} ${thigh_com_y*mirror} ${thigh_com_z}"/>
                <mass value="${thigh_mass}"/>
                <inertia
                    ixx="${thigh_ixx}" ixy="${thigh_ixy*mirror}" ixz="${thigh_ixz}"
                    iyy="${thigh_iyy}" iyz="${thigh_iyz*mirror}"
                    izz="${thigh_izz}"/>       
            </inertial>
        </link>


        <joint name="${name}_calf_joint" type="revolute">
            <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 ${-thigh_length}"/>
            <parent link="${name}_thigh"/>
            <child link="${name}_calf"/>
            <axis xyz="0 1 0"/>
            <dynamics damping="${damping}" friction="${friction}"/>
            <limit effort="${calf_torque_max}" velocity="${calf_velocity_max}" lower="${calf_position_min}" upper="${calf_position_max}"/>
        </joint>


        <link name="${name}_calf">
            <visual>
                <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
                <geometry>
                    <mesh filename="package://go2_description/meshes/calf.dae" scale="1 1 1"/>
                </geometry>
                <!-- <material name="orange"/> -->
            </visual>
            <collision>
                <origin rpy="0 ${PI/2.0} 0" xyz="0 0 ${-calf_length/2.0}"/>
                <geometry>
                    <box size="${calf_length} ${calf_width} ${calf_height}"/>
                </geometry>      
            </collision>
            <inertial>
                <origin rpy="0 0 0" xyz="${calf_com_x} ${calf_com_y} ${calf_com_z}"/>
                <mass value="${calf_mass}"/>
                <inertia
                    ixx="${calf_ixx}" ixy="${calf_ixy}" ixz="${calf_ixz}"
                    iyy="${calf_iyy}" iyz="${calf_iyz}"
                    izz="${calf_izz}"/>       
            </inertial>
        </link>


        <joint name="${name}_foot_fixed" type="fixed">
            <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 ${-(calf_length)}"/>
            <parent link="${name}_calf"/>
            <child link="${name}_foot"/>
        </joint>

        <link name="${name}_foot">
            <visual>
                <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
                <geometry>
                    <sphere radius="${foot_radius-0.01}"/>
                </geometry>
                <!-- <material name="orange"/> -->
            </visual>
            <collision>
                <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
                <geometry>
                    <sphere radius="${foot_radius}"/>
                </geometry>
            </collision>
            <inertial>
                <mass value="${foot_mass}"/>
                <inertia
                    ixx="${(2*foot_mass)/5.0*(foot_radius*foot_radius)}" ixy="0.0" ixz="0.0"
                    iyy="${(2*foot_mass)/5.0*(foot_radius*foot_radius)}" iyz="0.0"
                    izz="${(2*foot_mass)/5.0*(foot_radius*foot_radius)}"/>             
            </inertial>
        </link>

        <xacro:leg_transmission name="${name}"/>
    </xacro:macro>
</robot>
