<?xml version="1.0"?>

<robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro">

	<!-- Constants for robot dimensions -->
	<xacro:property name="PI" value="3.1415926535897931"/>
	<xacro:property name="stick_mass" value="0.00001"/>

	<!-- simplified collision value -->
	<xacro:property name="trunk_width" value="0.0935"/>
	<xacro:property name="trunk_length" value="0.3762"/>
	<xacro:property name="trunk_height" value="0.114"/>
	<xacro:property name="hip_radius" value="0.046"/>
	<xacro:property name="hip_length" value="0.04"/>
	<xacro:property name="thigh_shoulder_radius" value="0.041"/>
	<xacro:property name="thigh_shoulder_length" value="0.032"/>
	<xacro:property name="thigh_width" value="0.0245"/>
	<xacro:property name="thigh_height" value="0.034"/>
	<xacro:property name="calf_width" value="0.016"/>
	<xacro:property name="calf_height" value="0.016"/>
	<xacro:property name="foot_radius" value="0.02"/>
	<xacro:property name="stick_radius" value="0.01"/>
	<xacro:property name="stick_length" value="0.2"/>

	<!-- kinematic value -->
	<xacro:property name="thigh_offset" value="0.0955"/>
	<xacro:property name="thigh_length" value="0.213"/>
	<xacro:property name="calf_length" value="0.213"/>

	<!-- leg offset from trunk center value -->
	<xacro:property name="leg_offset_x" value="0.1934"/>
	<xacro:property name="leg_offset_y" value="0.0465"/>
	<!-- <xacro:property name="trunk_offset_z" value="0.01675"/> -->
	<xacro:property name="hip_offset" value="0.0955"/>

	<!-- offset of link locations (left front) -->
	<xacro:property name="hip_offset_x" value="0.1934"/>
	<xacro:property name="hip_offset_y" value="0.0465"/>
	<xacro:property name="hip_offset_z" value="0.0"/>


	<xacro:property name="thigh_offset_x" value="0"/>
	<xacro:property name="thigh_offset_y" value="0.0955"/>
	<xacro:property name="thigh_offset_z" value="0.0"/>


	<xacro:property name="calf_offset_x" value="0.0"/>
	<xacro:property name="calf_offset_y" value="0.0"/>
	<xacro:property name="calf_offset_z" value="-0.213"/>


	<!-- joint limits -->
	<xacro:property name="damping" value="0.0"/>
	<xacro:property name="friction" value="0.0"/>
	<xacro:property name="hip_position_max" value="1.0472"/>
	<xacro:property name="hip_position_min" value="-1.0472"/>
	<xacro:property name="hip_velocity_max" value="30.1"/>
	<xacro:property name="hip_torque_max" value="23.7"/>
	<xacro:property name="thigh_position_max" value="3.4907"/>
	<xacro:property name="thigh_position_min" value="-1.5708"/>
	<xacro:property name="thigh_velocity_max" value="30.1"/>
	<xacro:property name="thigh_torque_max" value="23.7"/>
	<xacro:property name="calf_position_max" value="-0.83776"/>
	<xacro:property name="calf_position_min" value="-2.7227"/>
	<xacro:property name="calf_velocity_max" value="20.06"/>
	<xacro:property name="calf_torque_max" value="35.55"/>

	<!-- dynamics inertial value -->
	<!-- trunk -->
	<xacro:property name="trunk_mass" value="6.921"/>
	<xacro:property name="trunk_com_x" value="0.021112"/>
	<xacro:property name="trunk_com_y" value="0.00"/>
	<xacro:property name="trunk_com_z" value="-0.005366"/>
	<xacro:property name="trunk_ixx" value="0.02448"/>
	<xacro:property name="trunk_ixy" value="0.00012166"/>
	<xacro:property name="trunk_ixz" value="0.0014849"/>
	<xacro:property name="trunk_iyy" value="0.098077"/>
	<xacro:property name="trunk_iyz" value="-3.12E-05"/>
	<xacro:property name="trunk_izz" value="0.107"/>

	<!-- hip (left front) -->
	<xacro:property name="hip_mass" value="0.678"/>
	<xacro:property name="hip_com_x" value="-0.0054"/>
	<xacro:property name="hip_com_y" value="0.00194"/>
	<xacro:property name="hip_com_z" value="-0.000105"/>
	<xacro:property name="hip_ixx" value="0.00048"/>
	<xacro:property name="hip_ixy" value="-3.01E-06"/>
	<xacro:property name="hip_ixz" value="1.11E-06"/>
	<xacro:property name="hip_iyy" value="0.000884"/>
	<xacro:property name="hip_iyz" value="-1.42E-06"/>
	<xacro:property name="hip_izz" value="0.000596"/>

	<!-- thigh -->
	<xacro:property name="thigh_mass" value="1.152"/>
	<xacro:property name="thigh_com_x" value="-0.00374"/>
	<xacro:property name="thigh_com_y" value="-0.0223"/>
	<xacro:property name="thigh_com_z" value="-0.0327"/>
	<xacro:property name="thigh_ixx" value="0.00584"/>
	<xacro:property name="thigh_ixy" value="8.72E-05"/>
	<xacro:property name="thigh_ixz" value="-0.000289"/>
	<xacro:property name="thigh_iyy" value="0.0058"/>
	<xacro:property name="thigh_iyz" value="0.000808"/>
	<xacro:property name="thigh_izz" value="0.00103"/>

	<!-- calf -->
	<xacro:property name="calf_mass" value="0.154"/>
	<xacro:property name="calf_com_x" value="0.00548"/>
	<xacro:property name="calf_com_y" value="-0.000975"/>
	<xacro:property name="calf_com_z" value="-0.115"/>
	<xacro:property name="calf_ixx" value="0.00108"/>
	<xacro:property name="calf_ixy" value="3.4E-07"/>
	<xacro:property name="calf_ixz" value="1.72E-05"/>
	<xacro:property name="calf_iyy" value="0.0011"/>
	<xacro:property name="calf_iyz" value="8.28E-06"/>
	<xacro:property name="calf_izz" value="3.29E-05"/>


	<!-- foot -->
	<xacro:property name="foot_mass" value="0.06"/>

</robot>
